POS.	MENGE	EH	BEZEICHNUNG	EINZEL	GESAMT

			Dunstabzugshaube
			als Kondensathaube

			bestehend aus dem Haubenkörper, an dessen Unter-
			seite eine umlaufende Sammelrinne angekantet ist.
			Sichtbare Eckstöße sind dicht geschweißt und als
			Schattenkante verschliffen. Alle Schnittkanten sind
			durch Umschläge geschützt und gratfrei gerundet.
			Die Innenstöße der 	Haubenlängsteile mit den Hauben-
			böden sind aus hygienischen Gründen fett- und säure-
			beständig versiegelt. Die Kondensierung erfolgt durch
			innenliegende, abgewinkelte Steuer- und Lenkbleche.
			Die Fettfangrinne ist mittels Fettentleer-Kugelhahn 1/2"
			mit Innengewinde an tiefgezogener Auslaufstelle
			vollständig zu entleeren.

			Werkstoff:		Edelstahl 1.4301
			Oberfläche:		Feinschliff Körnung 180
					inkl. Schutzfolie

			Abluftmenge:		m3/h
			Haubenlänge:		mm
			Haubenbreite:		mm
			Haubenhöhe:	400	mm

			im Lieferumfang enthalten: 

			Kondensatabscheider

			ausgeführt als Steuer- und Lenkbleche aus
			Chromnickelstahl.

			Abluftstutzen

			hergestellt aus verzinktem Stahlblech als Bundkragen,
			Anschlussseite glatt.

			Fabrikat: LINDL
			Type: KH

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP: