POS.	MENGE	EH	BEZEICHNUNG	EINZEL	GESAMT

			Kanalstutzen V2A

			auf der Haubenseite mit Bördel, Kanalseite glatt,
			lose beigepackt.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Kanalstutzen V2A

			auf der Haubenseite mit Bördel, Kanalseite glatt,
			auf Haubendach montiert.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Kanalstutzen V2A

			auf der Haubenseite mit Bördel,
			Kanalseite Flansch 20mm verz.,
			lose beigepackt.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Kanalstutzen

			auf der Haubenseite mit Bördel,
			Kanalseite Flansch 20mm verz.,
			auf Haubendach montiert.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Luftmengenregulierschieber

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP: