POS.	MENGE	EH	BEZEICHNUNG			EINZEL	GESAMT

			Küchenflachdecke

			als Langfeldkassettendecke, bestehend aus einer
			stabilen 	Tragkonstruktion mit Befestigungsmaterial
			für die Aufhängung 	der Decke an bauseitige
			Befestigungspunkte.
			Zur 	Revision des Deckenhohlraumes sind Kassetten in
			genügender Anzahl leicht zu wechseln.
				Alle Konstruktionsteile sind nach DIN 4102 Teil 1
			nicht brennbar.
			Die Abrechnung der Deckenfläche erfolgt hohl für voll.
			Säulen und Einbauten wie Zu- und Abluftelemente,
			Beleuchtung usw. werden nicht in Abzug gebracht.

			Werkstoff:		Fe 0,6mm
			Oberfläche:		pulverbeschichtet RAL 9010
			Untersicht:	glatt	(ohne Perforation)
			Schichtstärke:	60	µm
			Paneellänge:	n. Erfordernis	mm
			Paneelbreite:	500	mm
			Abhängehöhe:		mm

			Fabrikat: LINDL
			Type: KD-500

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Küchenflachdecke

			als Langfeldkassettendecke, bestehend aus einer
			stabilen 	Tragkonstruktion mit Befestigungsmaterial
			für die Aufhängung 	der Decke an bauseitige
			Befestigungspunkte.
			Zur 	Revision des Deckenhohlraumes sind Kassetten in
			genügender Anzahl leicht zu wechseln.
				Alle Konstruktionsteile sind nach DIN 4102 Teil 1
			nicht brennbar.
			Die Abrechnung der Deckenfläche erfolgt hohl für voll.
			Säulen und Einbauten wie Zu- und Abluftelemente,
			Beleuchtung usw. werden nicht in Abzug gebracht.

			Werkstoff:		Alu (98,5 %, ¾ hart) 1,0mm
			Oberfläche:		pulverbeschichtet RAL 9010
			Untersicht:	glatt	(ohne Perforation)
			Schichtstärke:	60	µm
			Paneellänge:	n. Erfordernis	mm
			Paneelbreite:	500	mm
			Abhängehöhe:		mm

			Fabrikat: LINDL
			Type: KD-500

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Aufpreis auf Kassettendecke für RAL-Farbe nach freier
			Wahl des Auftraggebers, mit Ausnahme von Metallictönen.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Aufpreis auf Kassettendecke für RAL-Farbe nach freier
			Wahl des Auftraggebers, inklusive von Metallictönen.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Küchenflachdecke

			als Langfeldkassettendecke, bestehend aus einer
			stabilen 	Tragkonstruktion mit Befestigungsmaterial
			für die Aufhängung 	der Decke an bauseitige
			Befestigungspunkte.
			Zur 	Revision des Deckenhohlraumes ist jede Kassette
			einzeln abnehmbar.
				Alle Konstruktionsteile sind nach DIN 4102 Teil 1
			nicht brennbar.
			Die Abrechnung der Deckenfläche erfolgt hohl für voll.
			Säulen und Einbauten wie Zu- und Abluftelemente,
			Beleuchtung usw. werden nicht in Abzug gebracht.

			Werkstoff:		V2A 0,5mm
			Oberfläche:		Feinschliff Körnung 180
					inkl. Schutzfolie
			Paneellänge:	n. Erfordernis	mm
			Paneelbreite:	500	mm
			Abhängehöhe:		mm

			Fabrikat: LINDL
			Type: KD-500

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Aufpreis für Ausführung in F30

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Aufpreis Längenänderungen

			Berechnung je Längenänderung

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Aufpreis Breitenänderungen

			Berechnung je Breitenänderung

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Aufpreis für Ausführung als Akustikdecke

				Die Kassetten werden mit perforierter Untersicht und
			umlaufend ca.10 mm lochfreiem Rand sowie einer
			akustisch hoch wirksamen, schwarzen Vlieseinlage
			ausgeführt.
			Ein entsprechendes Prüfzeugnis ist vor Auftragserteilung
			beizubringen.

			Lochung nach DIN 24041:	Rg 2,5 - 5,5
			Lochdurchmesser:	2,5	mm
			Lochanordnung:		gerade
			freier Querschnitt:	16	%
			Vlies:		schwarz, werkseitig eingeklebt
			Schallabsorptionsgrad:	0,8	Alpha W

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Aufpreis für Absorbereinlage mit PAE-Folie

			Bauseitiges Einlegen einer 30 mm dicken in PAE-Folie
			eingeschweissten, schallabsorbierenden
			Mineralwolleinlage - Raumgewicht ca. 45 kg/m³.
			In Verbindung mit der gewählten Perforation ist ein
			Schallabsorptionsgrad von „Alpha W => 0,9“
			bei einer Absenkhöhe von 200 mm zu erreichen
			DIN EN ISO 11654 Klasse A“.
			Ein entsprechendes Prüfzeugnis ist vor Auftragserteilung
			beizubringen.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Aufpreis Absorbereinlage im Randbereich

			Aufpreis zur Position Absorbereinlage mit PAE-Folie,
			für genaues Anpassen und wieder Verkleben der
			eingelegten Absorber im Randbereich

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Wandanschluss – F - Profil

			Alu - Federleiste 30/25 als Wandanschlussprofil,
			ausgeführt als Aluminium - Pressprofil,
			Sichtfläche in Deckenfarbe pulverbeschichtet, alle
			Innen- und Außenecken sind sauber in Gehrung zu
			schneiden, inkl. Befestigungsmaterial, Fixierfedern
			zum Niederhalten der Anschnittkassetten.

			Oberfläche:		pulverbeschichtet RAL 9010

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			Aufpreis auf Wandanschluss für RAL-Farbe nach freier
			Wahl des Auftraggebers, mit Ausnahme von Metallictönen.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			Aufpreis auf Wandanschluss für RAL-Farbe nach freier
			Wahl des Auftraggebers, inklusive von Metallictönen.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			Einmessen der Decke

			mit Hilfe eines Lasergerätes und den zulässigen
			Toleranzen im Hochbau nach DIN 18201 und
			DIN 18202

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Aufpreis für erhöhten Montageaufwand für Arbeiten
			bei einer Rohbaulichte über 3,50m

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Schürze

			Werkstoff:		Edelstahl 1.4301
			Oberfläche:		Feinschliff Körnung 180
					inkl. Schutzfolie

			Höhe:		bis 500mm

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			Schürze

			Werkstoff:		Aluminium AG 060 halbhart
			Oberfläche:		pulverbeschichtet RAL9010

			Werkstoff:		Aluminium AG 060 halbhart
			Oberfläche:		beidseitig naturfarben eloxiert
					E6/EV1, inkl. Schutzfolie

			Höhe:		bis 500mm

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			Revisionsöffnung 1250x500

			werkzeuglos leicht abklappbar

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Ausschnitt ohne Aufkantung bis 100 mm

			Herstellen von runden oder rechteckigen Öffnungen
			in den Metalldeckenelementen bis zu einem maximalen
			Durchmesser von 100 mm, oder bis zu einer maximalen
			Größe von 100 x 100 mm.
			Ohne Einfassung der Schnittkanten.
			Lage der Öffnung lt. Angabe des Auftraggebers.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

				Ausschnitt ohne Aufkantung bis 250 mm

			Herstellen von runden oder rechteckigen Öffnungen
			in den Metalldeckenelementen bis zu einem maximalen
			Durchmesser von 250 mm, oder bis zu einer maximalen
			Größe von 250 x 250 mm.
			Ohne Einfassung der Schnittkanten.
			Lage der Öffnung lt. Angabe des Auftraggebers.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Ausschnitt ohne Aufkantung bis 400 mm

				Herstellen von runden oder rechteckigen Öffnungen
			in den Metalldeckenelementen bis zu einem maximalen
			Durchmesser von 400 mm, oder bis zu einer maximalen
				Größe von 400 x 400 mm.
			Ohne Einfassung der Schnittkanten.
			Lage der Öffnung lt. Angabe des Auftraggebers.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

				Leuchtenausschnitt mit Aufkantung

			Herstellen von rechteckigen Öffnungen in den
			Metalldeckenelementen bis zu einer maximalen
			Größe von 200 x 1550 mm mit allseitiger Aufkantung.
			Lage der Öffnung lt. Angabe des Auftraggebers.
			Um den hohen Qualitätsansprüchen der Decke gerecht
			zu werden, sind die Ausschnitte werkseitig, vor der
			Pulverbeschichtung herzustellen.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Lautsprecherausschnitt, rund

			Herstellen von runden Öffnungen in den Metalldecken-
			elementen für den bauseitigen Einbau von beigestellten
			Lautsprechern mit Auflagerand, jedoch ohne Anschluss
			der Lautsprecher.
			Ohne Einfassung der Schnittkanten.
			Lage der Öffnung lt. Angabe des Auftraggebers.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Lautsprecherausschnitt, eckig

			Herstellen von eckigen Öffnungen in den Metalldecken-
			elementen für den bauseitigen Einbau von beigestellten
			Lautsprechern mit Auflagerand, jedoch ohne Anschluss
			der Lautsprecher.
			Ohne Einfassung der Schnittkanten.
			Lage der Öffnung lt. Angabe des Auftraggebers.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Sprinklerausschnitt, rund

			Herstellen von runden Öffnungen in den Metalldecken-
			elementen für den bauseitigen Einbau von Sprinklern.
			Ohne Einfassung der Schnittkanten.
			Lage der Öffnung lt. Angabe des Auftraggebers.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Säuleneinfassung rund

			Herstellen von Einfassungen bis DN500

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Säuleneinfassung eckig

			Herstellen von Einfassungen bis 500x500

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Lichtkuppelabdeckung

			Werkstoff:		Makralon
			Oberfläche:		opal

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Lichtschachtabschottung

			Werkstoff:		Aluminium AG 060 halbhart
			Oberfläche:		pulverbeschichtet RAL 9010

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP:				

			Aufhängematerial

			für die gesamte Lüftungsdecke, jedoch ohne
			eventuell notwendige Unterkonstruktion.

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M2	EP: