POS.	MENGE	EH	BEZEICHNUNG	EINZEL	GESAMT

			Abluftbalken einseitig

			wasser- und fettdicht verschraubt als geschlossenes
			Kanalsystem nach DIN 24157, mit innenliegender
			Fettsammelrinne, 	Fettentleer-Kugelhahn. Einbaunischen
			für Beleuchtungskörper.

			Werkstoff:		Edelstahl 1.4301
			Oberfläche:		Feinschliff Körnung 180
					inkl. Schutzfolie

			Breite:	330	mm
			Höhe:	240	mm

			Fabrikat: LINDL
			Type: ALW

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			Abluftbalken einseitig

			wasser- und fettdicht verschraubt als geschlossenes
			Kanalsystem nach DIN 24157, mit innenliegender
			Fettsammelrinne, 	Fettentleer-Kugelhahn. Einbaunischen
			für Beleuchtungskörper.

			Werkstoff:		Aluminium AG 060 halbhart
			Oberfläche:		pulverbeschichtet RAL9010

			Werkstoff:		Aluminium AG 060 halbhart
			Oberfläche:		beidseitig naturfarben eloxiert
					E6/EV1, inkl. Schutzfolie

			Breite:	330	mm
			Höhe:	240	mm

			Fabrikat: LINDL
			Type: ALW

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			Abluftbalken einseitig Eckstück

			wasser- und fettdicht verschraubt als geschlossenes
			Kanalsystem nach DIN 24157, mit innenliegender
			Fettsammelrinne, 	Fettentleer-Kugelhahn. Einbaunischen
			für Beleuchtungskörper.

			Werkstoff:		Edelstahl 1.4301
			Oberfläche:		Feinschliff Körnung 180
					inkl. Schutzfolie

			Werkstoff:		Aluminium AG 060 halbhart
			Oberfläche:		pulverbeschichtet RAL9010

			Werkstoff:		Aluminium AG 060 halbhart
			Oberfläche:		beidseitig naturfarben eloxiert
					E6/EV1, inkl. Schutzfolie

			Breite:	330	mm
			Höhe:	240	mm
			Winkel:	beliebig	Grad

			Fabrikat: LINDL
			Type: ALWECK

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			Abluftbalken beidseitig

			wasser- und fettdicht verschraubt als geschlossenes
			Kanalsystem nach DIN 24157, mit innenliegender
			Fettsammelrinne, 	Fettentleer-Kugelhahn. Einbaunischen
			für Beleuchtungskörper.

			Werkstoff:		Edelstahl 1.4301
			Oberfläche:		Feinschliff Körnung 180
					inkl. Schutzfolie

			Breite:	660	mm
			Höhe:	240	mm

			Fabrikat: LINDL
			Type: ALM

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			Abluftbalken beidseitig

			wasser- und fettdicht verschraubt als geschlossenes
			Kanalsystem nach DIN 24157, mit innenliegender
			Fettsammelrinne, 	Fettentleer-Kugelhahn. Einbaunischen
			für Beleuchtungskörper.

			Werkstoff:		Aluminium AG 060 halbhart
			Oberfläche:		pulverbeschichtet RAL9010

			Werkstoff:		Aluminium AG 060 halbhart
			Oberfläche:		beidseitig naturfarben eloxiert
					E6/EV1, inkl. Schutzfolie

			Breite:	660	mm
			Höhe:	240	mm

			Fabrikat: LINDL
			Type: ALM

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		M1	EP:				

			Aerosolabscheider 500x250

			ausgeführt als flammhemmender Wirbelstromfilter aus
				hochglanzpoliertem Chromnickelstahl mit zwei Bedien-
			griffen. 	Die Abscheidesätze sind gegeneinander versetzt
			so angeordnet, dass eine optimale Abscheidung erfolgt.
			Abscheider der Bauart B nach ÖNORM EN16282.
			Der Abscheider ist verschleißfrei und zur Reinigung in der
			Spülmaschine geeignet.

			Abscheideleistung bei 1,6 m/s Anströmung:

			Partikelgröße 8mm:	85	%
			Partikelgröße 6,5mm:	55	%
			Partikelgröße 5mm:	42	%

			Material:	Edelstahl

			Fabrikat: LINDL
			Type: PA-B

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			MP Aerosolabscheider mit Flammdurchschlagprüfung 500x250

			ausgeführt als flammdurchschlagsicherer Wirbelstromfilter
			aus hochglanzpoliertem Chromnickelstahl mit zwei Bedien-
			griffen. 	Die Abscheidesätze sind gegeneinander versetzt
			so angeordnet, dass eine optimale Abscheidung erfolgt.
			Abscheider der Bauart A nach ÖNORM EN16282.
			Der Abscheider ist verschleißfrei und zur Reinigung in der
			Spülmaschine geeignet.

			Abscheideleistung bei 1,0 m/s Anströmung:

			Partikelgröße 8mm:	100	%
			Partikelgröße 6,5mm:	100	%
			Partikelgröße 5mm:	100	%

			Material:	Edelstahl

			Fabrikat: LINDL
			Type: PA-A

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP:				

			MP Kombi-Hochleistungsabscheider 500x250

			Hochleistungsabscheidesystem mit effektiver
			Abscheidung von Aerosolen. Abscheider der
			Bauart A nach ÖNORM EN16282.
			Entspricht der ÖNORM EN16282 für UV-Anlagen

			Im Einzelnen bestehend aus flammdurchschlag-
			geprüften Edelstahl – Hochleistungsprofilen sowie
			einem dahinter liegendem V2A-Metallgestrick.

			Inklusive teilbarem Rahmen für einfachste Handhabung.
			Selbstreinigungseffekt durch spezielle Profilausbildung
			und -oberfläche. Abscheider ist verschleißfrei und zur
			Reinigung in der Spülmaschine geeignet.

			Abscheideleistung bei 1,0 m/s Anströmung:

			Partikelgröße 8mm:	100	%
			Partikelgröße 6,5mm:	100	%
			Partikelgröße 5mm:	98	%

			Material:	Edelstahl

			Fabrikat: LINDL
			Type: KOMBI-A

			Lohn:	
			Sonstiges:	
		ST	EP: