POS.	MENGE	EH	BEZEICHNUNG	EINZEL	GESAMT

			Feuerlöschsystem ANSUL R-102
			Einzeltankanlage

			ausgeführt nach den Richtlinien des VDS Köln,
			bestehend aus einem Löschmittelbehälter sowie
			der automatischen Auslöseeinheit ANSUL - Auto-
			man mit dem dazugehörigem Druckminderer so-
			wie Doppel – Mikro - Schalter als Wechsler mit
			potentialfreiem Kontakt.

			Abmessungen:
			B= 420 mm
			T= 190 mm
			H= 570 mm

			im Lieferumfang enthalten:

			1 St.	mechanischer Auslösemechanismus
				einschließlich 1 Löschmittelbehälter,
				11,4 Liter, aus Edelstahl
			1 St.	Kanister ANSUL R 102, 11,4 Liter
			1 St.	Treibgasflasche, gefüllt mit 101g Stickstoff
			1 St.	Komplette Montage sowie Inbetriebnahme
				und Übergabe im Zuge der Montage

			Lohn:	
			Sonstiges:	
			EP: